附件1：

**一幼户外局部维修改造**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **方案** |
| 1 | 消防蓄水池口加装下水排水槽及加漏水篦子 | m | 5 | 厂家定制不锈钢100mm×100mm水槽，绕井口一周。 |
| 2 | 消防蓄水池口下水排水槽加装下水管 | m | 1.5 | 不锈钢水槽对接110PVC管连接到主管道。 |
| 3 | 大门口中心点区域加井篦子 | 套 | 1 | 大门到大堂中间距离找一个最低点，砌筑一个水箅子井。 |
| 4 | 大门口中心点区域下水管 | m | 8 | 开槽，埋110PVC管。回填细沙，120mm混凝土找平覆盖，渣土清运 |
| 5 | 院内渗水砖地面凹凸处找平处理 | m2 | 100 | 地面凹凸区域找平处理。 |
| 6 | 院内凹凸处找平处理 | m2 | 200 | 前院区域凹凸处找平处理 |
| 7 | 院内北侧凹凸处砌筑排水井加装井篦子 | 套 | 1 | 北部凹凸处砌筑排水井并加装水篦子。水箅子尺寸400mm×600mm |
| 8 | 院内北侧加装下水管 | m | 20 | 水锯开槽，渣土清运，埋110PVC管。回填细沙，100mm混凝土找平覆盖。 |
| 9 | 水池瓷砖拆除、防腐木拆除 | m2 | 60 | 墙面、地面粘贴的马赛克拆除，外侧防腐木拆除。渣土清运。 |
| 10 | 水池局部抹灰找平处理 | m2 | 60 | 拆除马赛克后，墙地面修补抹灰找平。 |
| 11 | 水池防水处理 | m2 | 40 | 抹灰层上方涂刷雨虹防水三遍，闭水试验48小时。瓷砖粘接剂保护层一遍。 |
| 12 | 水池贴砖 | m2 | 60 | 马赛克墙地砖 |
| 13 | 院子地面草坪拆除 | m2 | 1500 | 拆除清运，做到地面清洁 |