附件2：

**三幼户外局部维修改造**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **方案** |
| 1 | 西门口闸机木质廊架亚克力板顶更换为夹胶玻璃顶棚 | m2 | 15.9 | 拆除原亚克力板、安装玻璃固定支架、安装夹胶玻璃5mm+5mm |
| 2 | 木质廊架打磨刷木蜡油 | m2 | 45 | 木架打磨修补、涂刷木蜡油2遍 |
| 3 | 钢质廊架打磨涂刷油漆 | m2 | 12 | 钢架打磨、涂刷防锈漆2遍、面漆2遍 |
| 4 | 温室台阶修补塑木地板 | m2 | 5 | 修补保持原色 |
| 5 | 温室西侧修补塑木地板座位及花架等 | m | 27 | 修补保持原色 |
| 6 | 消防水池面层 | m2 | 36 | 新铺室外地板革（不低于3mm) |
| 7 | 消防水池立面 | m2 | 12 | 立面安装塑木地板 |
| 8 | 戏水区铺透水砖地面 | m2 | 27 | 拆除原有石材踏步石、整理地面垫层、铺贴透水砖及道牙 |
| 9 | 戏水区3米长不锈钢洗手池移位 | 项 | 1 | 拆除不锈钢洗手池及给排水、新做给排水、利旧安装水池 |
| 10 | 戏水区南墙配电箱周边电线整理 | 项 | 1 | 原配电箱及外口新排线整理（200mm\*400mm) |
| 11 | 南院树坑整修 | 个 | 4 | 拆除树坑及部分悬浮地板、安装悬浮地板及收边、安装假草坪（越4平米） |
| 12 | 院内井盖调整高度 | 个 | 11 | 调整井盖高度及井盖周边地面重新抹灰 |
| 13 | 院内更换成套井盖 | 个 | 3 | 拆除及恢复假草坪、更换新井盖 |
| 14 | 大门口外沥青地面 | m2 | 16.15 | 拆除水泥地面、做水泥垫层及沥青面层 |
| 15 | 喷泉南侧地面找坡 | m2 | 26.25 | 拆除原有地面、重新找坡、铺贴透水砖 |
| 16 | 西大门钢质门头刷漆 | m2 | 112 | 治漏、打磨、喷防锈漆2遍、面漆3遍、接缝打胶 |
| 17 | 西钢质大门刷漆 | m2 | 30.22 | 打磨、喷防锈漆2遍、面漆3遍 |
| 18 | 北钢质大门刷漆 | m2 | 22.5 | 打磨、喷防锈漆2遍、面漆3遍 |