**五幼户外局部维修改造**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **方案** |
| 1 | 不锈钢大门焊地插 | 个 | 2 | 焊地插固定大门 |
| 2 | 不锈钢大门焊横向门插 | 个 | 2 | 焊门插固定大门 |
| 3 | 围墙墙面涂刷 | m2 | 550.07 | 1.局部铲除墙皮;2.涂刷界面剂;3.找补外墙耐水腻子;4.喷涂弹涂骨料;5.涂刷外墙底漆;6.涂刷丙烯酸外墙漆 |
| 4 | 楼西侧修补透水砖地面 | m2 | 6 | 拆除透水砖，找平后铺贴透水砖 |
| 5 | 楼西侧2处雨水管入地 | 米 | 4 | 挖土方、安装DN110PVC管、回填土 |
| 6 | 楼西侧拆除及新做散水地面 | m2 | 4 | 拆除及新做散水地面 |
| 7 | 室外大屏北侧门口台阶低洼处新做雨水口 | 个 | 1 | 砌雨水口井、安装不锈钢漏水篦子 |
| 8 | 新做雨水口预埋排水管 | m | 9 | 挖土方、安装DN110PVC管、回填土、恢复水泥地面 |
| 9 | 楼东侧玻璃幕墙下墙面抹水泥 | m | 8 | 抹水泥及涂刷涂料 |
| 10 | 修补石材台阶 | m | 2 | 修补台阶 |
| 11 | 楼西侧修补透水砖地面 | m2 | 6 | 拆除透水砖，找平后铺贴透水砖 |
| 12 | 操场地面草坪拆除 | m2 | 1500 | 拆除清运，做到地面清洁 |
| 13 | 修补操场室外地面 | m2 | 394.5 | 在原有地面上直接抹灰找平地面（含坑洼出填平） |