**附件3**

直饮水机（单台）更换滤芯及水质检测报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备品牌** | **滤芯类型** | **更换周期** | **单位** | **单价**（元） | **备注** |
| **好井** | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
| 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
| 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
| 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 | | | |  |  |
| **碧丽** | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
| 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
| 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
| 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 | | | |  |  |
| **威可利** | 活性炭滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于吸附水中异味、余氯等杂质 |
| 超滤膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 可过滤细菌和大分子有机物 |
| 反渗透膜滤芯 | 12个月 | 组 |  | 过滤精度高，适合水质较差地区 |
| 前置/后置滤芯 | 6个月 | 组 |  | 主要用于初步过滤泥沙、铁锈等 |
| 合计 | | | |  |  |
| 水质检测 | | | 次 |  | 更换滤芯后送检专业机构检测水质，并出具合格报告书 |